|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА**

**«ГIПРАСУВЯЗЬ»**

**(ААТ «Гiпрaсyвязь»)**

вул.Сурганава, 24, 220012, г.Мiнск;

тэл.: (017)2938100; факс: (017)2857727;

р/р BY19AKBB30121000700165500000   
ААТ «ААБ Беларусбанк» БIК AKBBBY2Х

УНН 100230534, ОКПО 011682405000

aup@giprosvjaz.by

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«ГИПРОСВЯЗЬ»**

**(ОАО «Гипросвязь»)**

ул.Сурганова, 24, 220012, г. Минск;

тел.: (017)2938100; факс: (017)2857727;

р/с BY19AKBB30121000700165500000   
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY2Х УНН 100230534, ОКПО 011682405000

aup@giprosvjaz.by

Министерство обороны Республики Беларусь

ул. Коммунистическая, 1

220034, г. Минск.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На № |  | ад |  |

О разрешении аэрофотосъемочных работ

ОАО «Гипросвязь» в рамках заключенного договора с {clientName} разрабатывает проектную и сметную документацию по объекту: «*{objectName}»*.

Просим разрешить проведение аэрофотосъемочных работ (далее АФС) без дальнейшей публикации отснятого материала.

*Обоснование необходимости выполнения АФС*: Для выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту «*{objectName}»*.

*Ориентировочные даты съемок*: *{terms}*. Съемки будут производиться с 09:00 до 18:00.

*Высота полета*: до 70м.

АФС предполагается по точкам (Приложение 1) в заявленных координатах.

Используемый аэрофотосъемочный комплекс: DJI Phantom 4 RTK.

Серийный номер: OV2SJ1NRA30041

Уникальный учетный номер: BYD000687

Масса модели – Масса около 1400 г.

Конфигурация применяемой аппаратуры, данные о ширине полосы захвата (официальные данные с сайта-производителя авиамодели, https://www.dji.com/):

Матрица 1” CMOS; Число эффективных пикселей: 20 м

Размер фото: 5472×3648

Объектив: Диагональный угол обзора 84°; 8,8 мм/24 мм (эквивалент формата 35 мм);

Диафрагма: f/2.8–f/11, автофокус 1 м–∞

Аппарат будет использоваться в ручном режиме управления при визуальном контакте с управляющим, не превышая заданный радиус полета.

БПЛА управляет *{position} {fullName}*, (контактный номер телефона *{phone}*).

Просим направить ответ на электронную почту: giprosv\_geo@mail.ru

Директор ОАО «Гипросвязь»

А.Е. Алексеев

{fullName} {phone}

Приложение 1

Аэрофотосъемочные работы предполагаются по следующим точкам WGS 84:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Широта | Долгота |
| 1 | {point1Lat} | {point1Lon} |
| 2 | {point2Lat} | {point2Lon} |
| 3 | {point3Lat} | {point3Lon} |
| 4 | {point4Lat} | {point4Lon} |
| 5 | {point5Lat} | {point5Lon} |